附件1

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： 主营： ； 兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

附件2

**法定代表人授权书**

本人 （姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

附件3

**芙蓉区大气污染防治指挥调度中心**

**音视频会议系统项目自行询价函**

**一、投标报价表** 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、视频设备** | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规 格 | | 单位 | 数量 |
| 1 | 拼接屏系统 | 液晶拼接显示单元采用液晶面板为进口品牌  2、显示屏幕对角线为55英吋，总尺寸长宽：≤2.5M\*1.5M  3、可视视角＞178°，对比度≥4000：1，双边物理拼缝1.7mm。  4、物理分辨率4K；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms  5、整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；平均寿命时间MTBF大于60000小时，能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。 | | 台 | 4 |
| 2 | 拼接屏支架 | 高强度固定落地支架，  加厚五金固件，坚固耐用，不易变形，耐腐蚀。  铝合金材质 银白色  （不含封边） 厚度：≤40mm | | 单元 | 4 |
| 3 | 视频处理拼接器 | 1、4进4出高清HDMI矩阵，6.5G带宽，EDID处理，面板/红外/RS-233控制；  2、图像处理性能优异.无任何压缩、解压处理，信号无失真；  3、支持最高4K高清视频格式；  4、支持单屏幕开4个窗口，窗口可任意漫游、叠加、缩放，最大支持4层画面叠加；支持字符叠加，支持欢迎词，断电自动记忆实现多个信号源上墙、拼接、漫游、跨屏、放大缩小、画中画、画外画、画面叠加等各种等各666种方式的显示功能， | | 台 | 1 |
| 4 | 集成会议电脑系统（拼接屏专用电脑） | 具备MT41-i7核显  原装WINDOWS 10系统  内存≥8G  支持多种接口：USB、HDMI、MIC等 | | 台 | 1 |
| 5 | 会议专用电脑 | 具备i5核显  14英寸显示器  3、轻薄时尚商务本，内存≥8G  4、提供双硬盘盘位，可任意自由组合扩展  5、具备可扩展内存插条，可扩展内存 | | 台 | 1 |
| 6 | LED单色屏 | 像素点间距≤4.75mm；  最大功耗600W/㎡，使用寿命≥100000小时；  显示：约高450mm\*长4560mm，约2㎡  支持文本、动画字、3D 字、图文(图片、SWF)、Excel、时间、 温度(温湿度)、计时、计数、农历。文本、图片、时间、计时、温度或温湿度(需外接模块) 等显示  支持节目边框、区域边框设定，支持自定义边框等多种动作方式显示 | | 条 | 1 |
| **二、智能会议控制设备** | | | | | |
| 7 | 控制面板 | 1、JPEG图片硬件，H264视频硬件。均可完美解码，使得可以配合各种特效显示,可设置各种开机界面。  2、触控简单精准，功能直观明了，可自定义任何电脑字体显示  3、供电即运行，无系统加载时间，可下载到SD卡画面，外观精致美观  4、嵌入式操作系统，长久不关机不断电均能可靠稳定工作，无垃圾系统文件  5、可预制多达十种全球任意国家语言，实现一键切换 | | 台 | 1 |
| 8 | 智能会议中控主机 | 1、提供开放式的C语言可编程控制平台，人性化的中文操作界面和交互式控制结构，支持IOS系统、Android系统、WINDOWS系统、专用屏等系统控制终端；  2、具备8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，可编程设置多种控制协议和代码，支持扩展到64路控制接口；  3、支持多台中控主机进行广域网级联、局域网级联、本地级联组网使用，支持局域网本地控制、广域网远端控制方式；  4、采用国际通用宽适配电源设计（AC100-240V 50/60Hz），适用任何国家和地区；  5、采用2U航空铝机箱设计，可安装在19寸标准机柜中。 | | 台 | 1 |
| 9 | 控制软件 | 1、中控主机编程软件和控制界面编写软件；  2、结合现场设备实际需求及客户自定义要求，可进行中控主机编程、控制软件界面定制编写。 | | 套 | 1 |
| 10 | 八路电源控制器 | 1、8路独立电源控制接口，每回路可独立控制2200W功率设备开关；  2、每路都有常开、常闭两种接口选择，可作双联开关；  3、前置8路独立物理按键，能通过面板按键自由控制，长按POWER\_1号键3S具备电源时序器功能；  4、前面板显示POWER电源状态、ID网络连接状态、接收数据状态指示灯；  5、内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠；  6、可由中控主机RS-NET直接供电和DC24V两种供电模式；  7、采用2U航空铝机箱设计，可安装在19寸标准机柜中。 | | 台 | 1 |
| **三、音频设备** | | | | | |
| 11 | 合并功放 | 4通道合并功放，失真小、噪音低、动态范围大 2、音质具有极高的透明度、解析力 3、短路、直流保护。 4、软启动，EMI射频干扰滤波器，次音频保护 5、适用于各种中小型会议室、教室、多功能厅等场所 | | 台 | 1 |
| 12 | 音箱 | 1、单元采用高功率5寸中低音单元和1寸丝膜高音。  2、外观采用时尚窄边设计，可很好的贴合天花板和墙体，有效的防尘防潮。  3、A级语言清晰度：清晰，饱满，且不失厚重  4、隐蔽嵌入式，节省空间，外观精致。 | | 只 | 4 |
| 13 | 无线会议主机 | 1、专业人声话筒，语言清晰，声音饱满。  2、适用于会议、学校教室、舞台演讲等各类扩声场合。  3、具有自动搜频、支持红外对频  4、数字导频ID码锁定、抗干扰能力更强、杜绝窜频。  5、同时支持多个单元在线发言。  6、具有一键关机功能。 | | 台 | 1 |
| 14 | 无线手持麦克风 | 只 | 1 |
| 15 | 无线鹅颈麦 | 个 | 5 |
| 16 | 电源管理器 | 1、具备欠压，过压检测保护及报警。  2、8路开关通道输出，每路启动延时和停止延时时间可以自由设置（1-240秒）  3、内置RS-485接口并支持多设备级联控制，通过PC上位机或中控设备对设备进行设置管理。  4、具有一周计划管理，当日计划管理。可以临时取消或增加本日的启动时间段。 | | 台 | 1 |
| 17 | 16路数字调音台 | 多路控制带效果功能（内建SPX效果）  USB2.0传输方式和16IN/16OUT多轨录音及播放功能  AUX/效果发送/编组功能，可自定义  高品质运算放大器  可开关幻象电源和PAD开关  多种输入输出接口 | | 台 | 1 |
| **四、其他** | | | | | |
| 18 | 机柜 | 定制 | | 台 | 1 |
| 19 | 安装调试费 |  | | 批 | 1 |
| 总计（大写）： | |  | 小写： | | |

二、交货时间： 。交货地点： 。

三、质量保证承诺： 。

四、售后服务承诺： 。

投标人名称（盖章）： 授权代表（签字）：

投标人地址： 办公电话： 手机：

报价时间： 年 月 日

**询价须知：**

1、按照符合需求、质量和服务相等，以报价最低者为中标人；报同品牌型号且报价相同的，则通过抽签方式确定。

2、采购人发给各供应商的询价函须打印，且内容须一致。

3、供应商所报询价函应为原件，内容应填写完整无遗漏，否则视为无效。

4、采购人名称：长沙市生态环境局芙蓉分局 。

地址： 长沙市芙蓉区浏阳河大道三段658号三楼312房。

联系人： 张金谌 电话： 84683345 传 真：84683341

附件4

**关于提交资料真实性的声明**

长沙市生态环境局芙蓉分局：

我公司提交的“芙蓉区大气污染防治指挥调度中心音视频会议系统项目”响应文件中的所有资料均为真实。如有虚假，愿接受响应无效的处理并承担相应的法律责任。特此声明。

（盖章）

2020年 月 日